**Установка лебедки в штатный бампер Toyota Land Cruiser 200 на площадку RIF200-30000**

1. Снять штатный бампер и решётку радиатора. Открутить пластиковую защиту бампера от внутреннего металлического усилителя, но не снимать её полностью. Открутить усилитель и кронштейны на которые он крепится, открутить буксирные проушины.

****

1. На снятом усилителе остаются кронштейны крепления нижней части бампера, их необходимо высверлить, а затем приклепать к площадке под лебёдку.

****

****

****

1. В пенопластовом демпфере необходимо вырезать среднюю часть, так чтобы он принял форму площадки под лебёдку плотно прилегая к ней и не мешал последующей установке бампера.

****

1. Установить площадку под лебёдку непосредственно на раму на раму автомобиля. Кронштейны усилителя использовать не нужно. Установить буксирные проушины.

****

1. Установить нижнюю пластиковую защиту бампера.

****

1. Установить пенопластовый демпфер на площадку под лебёдку

****

1. Установить и подключить лебёдку.

****

1. Временно установить штатный бампер и разметить необходимое отверстие под клюз лебёдки.

****

****

9.  Установить штатный бампер.