Установка проставок
 Яна Кузнецова 26.11.2020 Инструкции и рекомендации 0 комментариев
Проставки используют в случаях, когда требуется исправить крен кузова. В этом случае проставки устанавливаются на одну сторону. Проставки также помогут продлить срок службы уставших пружин и существенно сэкономить бюджет. Высоту проставки подбирают исходя из особенностей конструкции автомобиля и с учётом желаемого результата. Обычно автомобильные проставки бывают высотой от 20 до 50 мм.
•	
•	
Все работы желательно производить на яме или использовать домкрат. Если имеется хотя бы небольшой опыт ремонта автомобиля, установка проставок не составит труда.
Последовательность действий
при установке проставок опор стоек
1.	Демонтировать стойку, разобрать её.
2.	Удалить шпильки на опорном подшипнике, выпрессовав (выбив) их.
3.	Заменить удалённые шпильки на новые, увеличенные, в соответствии с высотой проставки.
4.	Собрать стойку в обратном порядке.
5.	Установить проставку сверху на опорный подшипник.
6.	Установить стойку с проставкой на автомобиль.
при установке проставок под пружины
Проставки под пружины установить ещё проще. Для этого достаточно поднять автомобиль до освобождения пружины (может понадобится отсоединение амортизатора или использование стяжек), на верх пружины установить проставку, опустить автомобиль.
•	
•	
Эти проставки служат более 4-х лет. Владелец доволен.