**Метизы назначение (трофи)**

**Промвал**

1. Болт М12х1.25 (эластичной муфты) 3шт.
2. Гайка М12х1.25 нейлон 6шт.
3. Шайба регулировочная 1мм 6шт.
4. Болт М10х1.5х80 (временный жесткий вал) 3шт.
5. Гайка М10х1.5 (временный жесткий вал) 3шт.
6. Втулка вала кпп стальная(временный жесткий вал) 1шт.
7. Стопор втулки (временный жесткий вал) 1шт.
8. Втулка вала кпп резиновая 1шт.
9. Болт кардана М8х32 черный 4шт.
10. Гайка М8 4шт.
11. Гровер М8 4шт.

**Кронштейн соединительный**

1. Гайка соединительная М8х25 высокая (на рк) 9шт.
2. Болт М8х16 (соединение кронштейна с рк) 6шт.
3. Болт М8х30 (соединение кронштейна с рк) 3шт.
4. Футорка М8хМ8 (на рк) 1шт.
5. Гайка М8 (на футорку) 1шт.
6. Гайка М8 низкая (замена стандартной на кпп) 3шт.
7. Гайка М8 нейлон высокая (соединение с кпп) 2шт.
8. Шайба М8 увеличенная (соединение с кпп) 2шт.
9. Гайка М8 нейлон низкая (соединение с кпп) 3шт.
10. Гровер М8 (соединение кронштейна с рк ) 9шт.

**Усилители и защита**

1. Болт М10х30 (крепление усилителя к лонжерону) 2шт.
2. Гайка закладная М10 ( в лонжерон) 2шт.
3. Болт М10х20 (крепление подушки) 4шт.
4. Шайба М10 увеличенная 6шт.
5. Гровер М10 6шт.
6. Гайка М8 (крепление защиты) 6шт.
7. Шайба М8 увеличенная (крепление защиты) 6шт.
8. Гровер М8 (крепление защиты) 6шт.

**Дополнительно**

1. Клипса пластиковая (для установки закладной) 2шт.
2. Втулка пластиковая рк (на ось рычага рк) 4шт.
3. Стопор (на ось рычага рк) 2шт.
4. Болт М6х20 (стопор для лебедки) 1шт.
5. Шайба фигурная ( регулировка переднего редуктора) 2шт.
6. Втулка переходная новой подушки рк 2шт.
7. Гайка переходная новой подушки рк 2шт.