**Самостоятельный монтаж универсальных расширителей арок на внедорожники.**

**Устанавливаем универсальные расширители арок на внедорожник самостоятельно.**

Установка универсальных расширителей не занимает много времени и не требует специальных навыков и инструмента. Для начала очищаем арки от грязи.

1. Замеряем арку на своем автомобиле (обратите внимание, что обычно передние арки и задние отличаются своими размерами).
2. Обрабатываем отбортовку крыла антикоррозионным составом.
3. Отрезаем необходимую длину расширителя с небольшим запасом.
4. В случае если необходима армирующая проволока, вставляем в расширитель армирующую проволоку.
5. Вставляем в паз расширителя крепежную полосу.
6. Приложив расширители к арке, сверлим отверстие в отбортовке крыла и закрепляем саморезами.

Далее пункт №6 повторяем столько раз, сколько необходимо для данной арки.

Работы по установке универсальных расширителей арок не потребуют от Вас много времени, сил или дополнительных средств. Кстати, место также не имеет значения, хоть во дворе своего дома.